|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| 1 | 放射科 | 方舱CT | 国产 | 包含但不限于： 1.球管实际热容量（不含等效概念）≥7MHU;2.机架转速/360°≤0.35s/360°；3.高压发生器功率（不含等效概念）≥72KW；4.探测器Z轴覆盖宽度≥38.75mm；5.具备心脏扫描、分析功能软件包；6.具备灌注功能软件包；7.具备1024高清重建矩阵；8.具备专业高级去金属伪影软件；9.具备高级迭代重建降噪算法；10.具备原厂原装后处理工作站（提供与CT主机同品牌的后处理工作站，不接受第三方工作站，提供工作站NMPA注册证）； 11.配置： 1.高压注射器2.提供不间断电源（UPS）；3.提供CT专用质控模体；4.提供床附件； |
| 2 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜 | 进口 | 包含但不限于： 1、视向角≥10°；直径8-10Fr；工作长度≥430mm；器械通道：可容纳两只3Fr或一只5Fr的器械。2、镜身可微曲，可采用多种方式消毒灭菌 |
| 3 | 泌尿外科 | 肾镜 | 进口 | 包含但不限于： 1、新型斜目镜，视野角度≥12度。2、椭圆形管鞘外径≥8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）。3、有效工作长度≥250mm。4、有效使用工作通道≥6Fr。5、左右进出水通道开关设计，操控方便。6、进出水阀必须可拆卸塑料水阀 。7、尾端器械通道有内置密封圈机构。8、喇叭口接头，器械出入快捷。 |
| 4 | 眼科 | 多功能眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 进口 | 包含但不限于： 1、能量连续可调2、裂隙灯光源亮度可调3、激光主机与裂隙灯同品牌4、一体化设计，无需增加适配器5、配备高出瞳接目镜，适合戴镜者6、卤素灯光源，亮度可调7、配备高清摄录像系统，带IOS操作系统、电动升降台、虹膜镜、囊膜镜 |
| 5 | 营养科 | 移动式人体成分分析仪 | 进口 | 包含但不限于： 1.能够测量:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪含量等； 2.测量体重范围： ±10～250Kg，测量年龄范围：± 3～99岁，测量身高范围： ±95～220cm；  |
| 6 | 乳甲外科 | 负压吸脂系统 | 进口 | 1.可用于腹部,腰部,大腿,手臂等部位的吸脂塑形;修复乳房畸形和增大乳房，以及身体凹陷部位的填充修复。 2.配置： 吸脂针 5根吸脂手柄 2个注液针 2根注液手柄 2个吸脂硅胶管 1根注液硅胶管 1根水坠 1个组合脚踏 1个振动专用吸头 4根振动专用硅胶管 1根振动手柄 1个 |