|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| 1 | 放射科 | 方舱CT | 国产 | 包含但不限于： 1.球管实际热容量（不含等效概念）≥7MHU; 2.机架转速/360°≤0.35s/360°； 3.高压发生器功率（不含等效概念）≥72KW； 4.探测器Z轴覆盖宽度≥38.75mm； 5.具备心脏扫描、分析功能软件包； 6.具备灌注功能软件包； 7.具备1024高清重建矩阵； 8.具备专业高级去金属伪影软件； 9.具备高级迭代重建降噪算法； 10.具备原厂原装后处理工作站（提供与CT主机同品牌的后处理工作站，不接受第三方工作站，提供工作站NMPA注册证）； 11.配置： 1.高压注射器 2.提供不间断电源（UPS）； 3.提供CT专用质控模体； 4.提供床附件； |
| 2 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜 | 进口 | 包含但不限于： 1、视向角≥10°；直径8-10Fr；工作长度≥430mm；器械通道：可容纳两只3Fr或一只5Fr的器械。 2、镜身可微曲，可采用多种方式消毒灭菌 |
| 3 | 泌尿外科 | 肾镜 | 进口 | 包含但不限于： 1、新型斜目镜，视野角度≥12度。 2、椭圆形管鞘外径≥8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）。 3、有效工作长度≥250mm。 4、有效使用工作通道≥6Fr。 5、左右进出水通道开关设计，操控方便。 6、进出水阀必须可拆卸塑料水阀 。 7、尾端器械通道有内置密封圈机构。 8、喇叭口接头，器械出入快捷。 |
| 4 | 眼科 | 多功能眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 进口 | 包含但不限于：  1、能量连续可调 2、裂隙灯光源亮度可调 3、激光主机与裂隙灯同品牌 4、一体化设计，无需增加适配器 5、配备高出瞳接目镜，适合戴镜者 6、卤素灯光源，亮度可调 7、配备高清摄录像系统，带IOS操作系统、电动升降台、虹膜镜、囊膜镜 |
| 5 | 营养科 | 移动式人体成分分析仪 | 进口 | 包含但不限于：  1.能够测量:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪含量等； 2.测量体重范围： ±10～250Kg，测量年龄范围：± 3～99岁，测量身高范围： ±95～220cm； |
| 6 | 乳甲外科 | 负压吸脂系统 | 进口 | 1.可用于腹部,腰部,大腿,手臂等部位的吸脂塑形;修复乳房畸形和增大乳房，以及身体凹陷部位的填充修复。 2.配置： 吸脂针 5根 吸脂手柄 2个 注液针 2根 注液手柄 2个 吸脂硅胶管 1根 注液硅胶管 1根 水坠 1个 组合脚踏 1个 振动专用吸头 4根 振动专用硅胶管 1根 振动手柄 1个 |