|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| 1 | 核医学科 | 单光子发射性计算机断层影像装置（SPECT） | 进口 | 1、双探头、双探头夹角心脏成像系统、红外线全身轮廓自动跟踪系统、探头全自动归位功能、探头具备头尾角倾斜功能、同PET和CT图像异机融合技术、融合图像衰减矫正技术、机架上配有液晶控制触摸屏。 2、设备配置：配套胶片打印机（胶片通用）及报告图文打印机。 |